追加情報

IO関連の設定には下記の関数を、
	STDMETHOD(put_IOPinDirection) (THIS_ DWORD dwDirection )  PURE;
	STDMETHOD(get_IOPinDirection) (THIS_ DWORD* pdwDirection )  PURE;

	STDMETHOD(put_IOPinMode) (THIS_ BYTE bytePinNo, DWORD dwMode )  PURE;
	STDMETHOD(get_IOPinMode) (THIS_ BYTE bytePinNo, DWORD* pdwMode )  PURE;

	STDMETHOD(put_IOPinPolarity) (THIS_ DWORD dwPolarity )  PURE;
	STDMETHOD(get_IOPinPolarity) (THIS_ DWORD* pdwPolarity )  PURE;

	STDMETHOD(put_IOPinStatus) (THIS_ DWORD dwStatus )  PURE;
	STDMETHOD(get_IOPinStatus) (THIS_ DWORD* pdwStatus )  PURE;

トリガーマスクの設定には下記の関数を

	STDMETHOD(put_TriggerMode) (THIS_ DWORD dwTriggerMode )  PURE;
	STDMETHOD(get_TriggerMode) (THIS_ DWORD* pdwTriggerMode )  PURE;

それぞれ使用します。

これらの関数はTriggerSDKの下記の関数に対応します。
StTrg_SetIOPinDirection, StTrg_GetIOPinPolarity
StTrg_SetIOPinMode, StTrg_GetIOPinMode
StTrg_SetIOPinPolarity, StTrg_GetIOPinPolarity
StTrg_SetIOPinStatus, StTrg_GetIOPinStatus
StTrg_SetTriggerMode, StTrg_GetTriggerMode

以上。
